UV-SG-TEMP PSOC GATT Database UUIDs:

Service: UV Measurement= 0000DB42-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: Power Density= 0000E5CB-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: 00002902-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CUD: 00002901-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: UV Index= 0000C3C2-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: 00002902-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CUD: 00002901-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Service: Battery= 00005C96-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: Battery Level= 00006922-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: 00002902-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CUD: 00002901-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Service: Body Temperature= 00008CD4-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: Temperature= 000046AA-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: 00002902-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CUD: 00002901-0000-1000-8000-00805F9B34FB