UV-SG-TEMP PSOC GATT Database UUIDs:

Service: UV Measurement= 0000DB42-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: Power Density= 0000E5CB-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: F1AFCB7C-5E7A-4310-8724-51C94A47BE8F

CUD: 574F6677-66D9-4CFE-8331-4A3CE2AB0338

Characteristic: UV Index= 0000C3C2-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: B1834A0D-D687-4867-BDE5-3623A7A3DA08

CUD: 29F41965-4240-4A16-B9F7-F69AB4AE1F0C

Service: Battery= 00005C96-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: Battery Level= 00006922-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: A1FF0EA4-3D9F-4B9E-B377-74B4F7CB621E

CUD: 4F79B4DD-A637-4E69-9AD4-BEA72221FA94

Service: Body Temperature= 00008CD4-0000-1000-8000-00805F9B34FB

Characteristic: Temperature= 000046AA-0000-1000-8000-00805F9B34FB

CCC: 9E28D8F3-69B4-46B0-9645-5CC8E11509F6

CUD: 5DDE3F27-1255-4FE2-A295-16CD0ED7B81B